1. ¿Cómo se hace una división en el PIC? (Tome en consideración que no existe una instrucción de división)

Al valor a dividir, lo agregamos a una variable y le restamos el valor a dividir, contamos el numero de veces que realizamos la división, lo que sobre de la ultima resta es nuestro residuo

1. ¿Cuál es el proceso para encender los displays?

Luego de realizar la multiplexación de los nibbles, reseteamos los pines en donde colocamos el gate de nuestros transistores, luego de eso nos revisamos nuestra bandera que nos dirige hacia que display hacer el cambio, luego de eso le cargamos al puerto el valor del nibble multiplexado, realizamos bsf en el pin de nuestro transistor en el display en donde estamos, luego realizamos un cambio en nuestra bandera para que nos dirija al siguiente display y cargamos el valor, realizamos bsf en el pin de nuestro transistor en el display en donde estamos.

